; generated by Component: ARM Compiler 5.06 update 6 (build 750) Tool: ArmCC [4d3637]
; commandline ArmCC [--c99 --list --split_sections --debug -c --asm --interleave --gnu -o.\objects\board.o --asm_dir=.\Listings\ --list_dir=.\Listings\ --depend=.\objects\board.d --cpu=Cortex-M0 --apcs=interwork -O0 --diag_suppress=9931 -I..\..\src -I..\..\src\board -I..\..\src\common -I..\..\src\sdk\include -I..\..\src\sdk\include\M0 -I..\..\src\app -I..\..\src\app\S8 -I..\..\src\app\touch -I..\..\src\app\module_demo -I..\..\src\app\P6A -I.\RTE\_WL668T -IC:\Users\Markin\AppData\Local\Arm\Packs\ARM\CMSIS\5.5.1\CMSIS\Core\Include -IC:\Users\Markin\AppData\Local\Arm\Packs\ARM\CMSIS\5.5.1\Device\ARM\ARMCM0\Include -D__MICROLIB -D__UVISION_VERSION=528 -D_RTE_ -DARMCM0 --omf_browse=.\objects\board.crf ..\..\src\board\board.c]
                          THUMB

                          AREA ||i.board_Init||, CODE, READONLY, ALIGN=2

                  board_Init PROC
;;;20     */
;;;21     void board_Init(void)
000000  b510              PUSH     {r4,lr}
;;;22     {
;;;23         /* system init ,配置MCU时钟 */
;;;24         hal_system_init(HAL_SYSCLK_80M);
000002  4804              LDR      r0,|L1.20|
000004  f7fffffe          BL       hal_system_init
;;;25     
;;;26         /* 使用SWD口作为Debug Log输出,可配置成Uart方式 */
;;;27         tau_log_init(115200, LOG_PORT_SWD);
000008  2102              MOVS     r1,#2
00000a  20e1              MOVS     r0,#0xe1
00000c  0240              LSLS     r0,r0,#9
00000e  f7fffffe          BL       tau_log_init
;;;28     
;;;29         /* systick init,根据需要配置 */
;;;30         //hal_system_enable_systick(1);
;;;31     }
000012  bd10              POP      {r4,pc}
                          ENDP

                  |L1.20|
                          DCD      0x04c4b400

;*** Start embedded assembler ***

#line 1 "..\\..\\src\\board\\board.c"
	AREA ||.rev16_text||, CODE
	THUMB
	EXPORT |__asm___7_board_c_bcd01269____REV16|
#line 467 "C:\\Users\\Markin\\AppData\\Local\\Arm\\Packs\\ARM\\CMSIS\\5.5.1\\CMSIS\\Core\\Include\\cmsis_armcc.h"
|__asm___7_board_c_bcd01269____REV16| PROC
#line 468

 rev16 r0, r0
 bx lr
	ENDP
	AREA ||.revsh_text||, CODE
	THUMB
	EXPORT |__asm___7_board_c_bcd01269____REVSH|
#line 482
|__asm___7_board_c_bcd01269____REVSH| PROC
#line 483

 revsh r0, r0
 bx lr
	ENDP

;*** End   embedded assembler ***
